**WYJAŚNIENIA**

1. Z przedmiaru należy wykluczyć pozycję nr 25 dotyczącą odbicia tynków zewnętrznych.