Zapytania :

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na przebudowę chodnika w ulicy Chopina zgłaszamy niezgodności przedmiaru z opisem i projektem.

1.Rozebranie chodników jest 9,6 m kw. powinno być  79,0 m kw.

2.Rozebranie krawężników jest 39,0 m powinno być  52,75 m

3.Rozebranie obrzeży          jest 39,0 m powinno być  52,75 m

5.Wykonanie koryta             jest 188,0 m kw. powinno być 211,0 m kw.

6. za każde następne 5 cm jest 188,0              powinno być  211,0

11.Podbudowa z kruszywa  jest  15,70 m kw. powinno być  211,0 m kw.

12.Podbudowa z kruszywa          jest      24,0 m kw. powinno być      211,0 m kw.

13. Skarpowanie    jest  78,5 m kw.  powinno być    109,8 m kw.

14. Wzmocnienie podłoża włókniną jest    78,5 m kw. powinno być 109,8 m kw.

15.Podsypka piaskowa    jest 6,0 m kw.  powinno być  109,8 m kw.

16.Podsypka za każdy 1 cm jest 6,0 m kw. powinno być 109,8 m kw.

17.Nawierzchnia z kostki brukowej jest 79,0 m kw. powinno być 105,5 m kw.

18.Ława pod krawężniki jest  6,0 m sześć. powinno być 9,5 m sześć.

19.Krawężniki wtopione    jest 78,5 m powinno być 105,5 m

20.Krawężniki wystające jest 39,25 m  powinno być 52,75 m

21.Wzmocnienie skarp geokratami  jest 78,5 m kw. powinno być 109,8 m kw.

W przedmiarze nie jest ujęty wjazd o szerokości 5,0 m x 4,8 m